XW16Pro编程器可免驱工作.
但为了确保兼容性和性能平衡.我们对其实现了两种驱动模式,HID模式及WINUSB模式.在设备的系统设置页可以选择用哪种驱动模式.
HID模式在XP及更高版本的WINDOWS上均不需要安装驱动即可工作.可能传输略慢.但方便.
WINUSB模式在WIN8.1及更高版本的WINDOWS上无须安装驱动即可工作.速度相对快,但在WIN7及更低版本WINDOWS上,需要安装驱动.双击本文件夹的EXE即可简便安装.32位操作系统的双击dpinst-x86.exe,64位操作系统的双击dpinst-amd64.exe即可.